**Cas de test fonctionnel**

Les LED doivent être de couleur :

* verte si la passerelle est en ligne
* orange si la passerelle est en phase de réveil (établissement de la connexion)
* rouge si la passerelle est hors ligne

Le client :

* Doit pouvoir visualiser sa consommation d’énergie à tout moment
* Doit pouvoir visualiser sa consommation d’énergie globale
* Peut demander à ce que son fournisseur ne puisse visualiser la consommation que selon certaines plages préalablement définis dans le contrat